# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

 **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος εργασίας** | **Απαίτηση** | **Απάντηση Προμηθευτή** | **Παραπομπές(προαιρετικές)** |
| **1** | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,00Μ. ΜΗΚΟΣ, 0,50μ. ΠΛΑΤΟΣ, 0,60μ., ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ 0,40μ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΟΠΛΙΣΜΟΥ 350kgr,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ C20/25. | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ 27 ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ 1,20μ. ΑΠΟ Φ16 ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΡΕ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 1,70μ. ΥΨΟΣ Χ 5,00μ. ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΑ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| **3** | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 7 ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20μ. Χ 1,20μ.,ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 2 ΧΕΡΙΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4 ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΠΛΑΤΟΣ 1,10μ. Χ 3,00μ. ΥΨΟΣ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΕΣ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ 2 ΧΕΡΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| **5** | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 9 ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΩΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| **6** | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 185 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΕΧ.ΜΕΤΡΑ 210 ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 0,80μ. | ΝΑΙ |  |  |
| **7** | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 215 ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ, ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ 2 ΧΕΡΙΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| **8** | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ. | ΝΑΙ |  |  |
| **9** | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| **10** | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. | ΝΑΙ |  |  |
| **11** | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ. | ΝΑΙ |  |  |
| **12** | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Αθήνα ……/……/2022

ΠΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΘΕΜΑ**: Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελ/νήσου.

Επωνυμία:

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)

#

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Ανάλυση Υπηρεσίας** | **Συνολική Αξία πλέον ΦΠΑ** | **Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%** |
| Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης |  |  |
| Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ ολογράφως |
| Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως |
| ΣΧΟΛΙΑ :  |

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

 Για τον προσφέροντα

 Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)