## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι υπηρεσίες όπως παρουσιάζονται στην παρούσα Πρόσκληση, για λόγους αποτελεσματικότητας, θα παρέχονται σε εγκεκριμένα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, στην πόλη των Ιωαννίνων ή της Ηγουμενίτσας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα οχήματα που διαθέτει ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. είναι διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής και για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση ανταλλακτικά.

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρατίθενται τα στοιχεία των οχημάτων αναλυτικά ανά τμήμα :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ 1** | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΑΡΙΘ.**  **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** | **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** | **ΜΟΝΤΕΛΟ** | **ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΦΠΑ 24%)** | **ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ** | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| 1. | INM 2599 | LADA | NIVA | Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου | ΙΩΑΝΝΙΝΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 2. | KHΗ 4259 | VOLKSWAGEN | AMAROK |
| 3. | ΙΝΧ 5384 | SUZUKI | GRAND VITARA |
| 4. | ΙΝΧ 5869 | FORD | RANGER |
| 5. | ΙΝΧ 5870 | FORD | RANGER |
| 6. | ΙΝΧ 5871 | FORD | RANGER |
| 7. | KHH 6045 | DACIA | DUSTER |
| 8. | ΙΝΧ 4243 | SUZUKI | JIMNY |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 9.658,00€ |
| **ΤΜΗΜΑ 2** | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΑΡΙΘ.**  **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** | **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** | **ΜΟΝΤΕΛΟ** | **ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΦΠΑ 24%)** | **ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ** | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| 1. | ΗΝΒ 8232 | HYUNDAI | TUCSON | Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου | ΙΩΑΝΝΙΝΑ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| 2. | ΚΗΙ 9229 | NISSAN | NAVARA |
| 3. | KHΙ 9230 | ΝISSAN | NAVARA |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 3.621,97€ |

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Συντήρηση**

Οι υπηρεσίες συντήρησης στα οχήματα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες εργασίες, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρόγραμμα (προληπτικής) συντήρησης ή την επανάληψη των αρχικά προβλεπομένων χιλιομετρικών service από τον κατασκευαστή.

Κρίνεται σκόπιμο η υποδοχή των οχημάτων να γίνεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για γενικό έλεγχο

«καλής λειτουργίας» στη βάση της πρόληψης τυχόν βλαβών, ενημέρωσης της υπηρεσίας περί αυτών και προγραμματισμού αποκατάστασής τους.

Στον γενικό έλεγχο που θα γίνεται σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή, εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας και σε περίπτωση αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ενημερώνει και προγραμματίζει τον χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης της βλάβης.

Στόχος της ζητούμενης υπηρεσίας είναι η διατήρηση του βέλτιστου βαθμού διαθεσιμότητας του εξοπλισμού του Οργανισμού.

Ο χρόνος παράδοσης των προς συντήρηση οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Φορέα δεν θα ξεπερνά τις πέντε **(5) εργάσιμες ημέρες** από την εισαγωγή του οχήματος προς συντήρηση με βάση την ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία εφόσον όλα τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα. Εάν προκύπτει πρόβλημα στην ύπαρξη των απαιτούμενων ανταλλακτικών η χρονική διάρκεια θα παρατείνεται μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής από τον ανάδοχο.

Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων, για λόγους που αφορούν τον «ανάδοχο» (πλην ανωτέρας βίας), θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016.

## Έκτακτη επισκευή

Τα οχήματα του Οργανισμού δύνανται να παρουσιάσουν πληθώρα προβλημάτων, όπως φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης, ανάρτησης, στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις πρόσθετες κατασκευές (δεξαμενές νερού), είδη φανοποιΐας κλπ.

Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοείται η διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος και την αποκατάσταση της βλάβης (γενική φανοποιΐα, γενική επισκευή μηχανικών μερών, γενική επισκευή υπερκατασκευών, βαφή κλπ).

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι εργασίες για τον εντοπισμό της επισκευής με τη χρήση ή μη κατάλληλων οργάνων, εργασίες αφαίρεσης των δυσλειτουργούντων ή φθαρμένων εξαρτημάτων, ή τμημάτων ή επισκευή τους, όταν χρήζουν επισκευής, το κόστος αγοράς των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται καθώς και οι εργασίες επανατοποθέτησης και ρύθμισης ώστε τα οχήματα να επανέλθουν σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Φορέα δεν θα ξεπερνά τις **πέντε (5) εργάσιμες ημέρες** από την εισαγωγή του οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία. Εάν προκύπτει πρόβλημα στην ύπαρξη των απαιτούμενων ανταλλακτικών η χρονική διάρκεια θα παρατείνεται μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής από τον ανάδοχο.

Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων, για λόγους που αφορούν τον «ανάδοχο» (πλην ανωτέρας βίας), θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου επισκευής προς την αναθέτουσα, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους που συντρέχουν και κρίνεται αναγκαία η επέκταση.

## Διαδικασία επισκευής

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή - συντήρηση όλων των οχημάτων είναι η ακόλουθη:

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας στην οποία ανήκει το κατά περίπτωση όχημα θα εκδίδει «Δελτίο Συντήρησης/Επισκευής Οχήματος» (επισυνάπτεται Υπόδειγμα) όπου θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και επισκευής και θα αναθέτει στον ανάδοχο την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του οχήματος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών εφόσον όλα τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα. Εάν προκύπτει πρόβλημα στην ύπαρξη των απαιτούμενων ανταλλακτικών η χρονική διάρκεια θα παρατείνεται μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν δύναται η επισκευή να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος (π.χ. όταν κάποιο ανταλλακτικό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, οπότε η επισκευή δεν μπορεί να γίνει άμεσα), οφείλει να το αναφέρει ρητώς και δικαιολογημένα στον Προϊστάμενο της Μονάδας, οπότε και να προσδιορίσειτον χρόνο επισκευής του οχήματος.

Μετά την επισκευή του κάθε οχήματος συντάσσεται «Δελτίο Τεχνικής Έκθεσης Συντήρησης/Επισκευής Οχήματος» (επισυνάπτεται Υπόδειγμα), όπου υπογράφουν από κοινού ο ανάδοχος, ο αρμόδιος υπάλληλος και ο Προϊστάμενος της εκάστοτε ΜΔΠΠ.

Κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει στην άμεση κλήση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση που διαπιστώσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης και πρόσθετων επισκευαστικών εργασιών πέραν αυτών που του ανετέθησαν. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και να διευκολύνει τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία για την πορεία, την έκταση και την ποιότητα των επισκευαστικών εργασιώνπου πραγματοποιούνται.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες εκτέλεσε.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αστοχίας της εργασίας ή και των ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν, ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τις επισκευαστικές εργασίες καιτα κατεστραμμένα εξαρτήματα/ανταλλακτικά με καινούρια σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς καμία απολύτως αξίωση από μέρους του.

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενη στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή:

* Να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών.
* Να εξετάζει την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του υλικού του.
* Να διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
* Να διασταυρώνει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τον χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας, όταν γίνεται τέτοια χρέωση, σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχόμενων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

# Τεχνικές προδιαγραφές ανταλλακτικών

Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε εργασίας, συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να είναι:

* καινούργια και όχι μεταχειρισμένα,
* γνήσια,
* αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των οχημάτων που αναφέρονται στους πίνακες της παρούσας Πρόσκλησης με την έννοια της μητρικής και μονοσήμαντης ύπαρξής

τους ανά πλαίσιο, χωρίς να κατέχουν αναλώσιμο και πολυχρηστικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά (π.χ. λόγω παλαιότητας οχημάτων) ή αυτά έχουν μειωμένη διαθεσιμότητα ή μεγάλη καθυστέρηση στην παραλαβή τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα είναι εφάμιλλης ποιότητας με αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος.

Τα ανταλλακτικά πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να αποδεικνύεται ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. και τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

# Τεχνικές προδιαγραφές λιπαντικών

Τα ελαιολιπαντικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’αριθμ.176/1994 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων ελαιολιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.

# Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Η επίσημη αντιπροσωπεία για θέματα επισκευών/συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών.
2. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής που να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή περιπτωσιακά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
3. Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής που να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή περιπτωσιακά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη.

1. Όλες οι εργασίες επισκευής/συντήρησης στα οχήματα πρέπει:
2. να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτε οχήματος
3. να συνοδεύονται και από όλες τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους που απαιτούνται, ακόμα και στην περίπτωση που αυτές δεν αναφέρονται ρητά, όπως π.χ. αφαίρεση κελυφών για πρόσβαση, διάφοροι καθαρισμοί κλπ., ώστε να παραδοθεί το όχημα σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία
4. να αρμόζουν στις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβή στοιχεία λ.χ. μάρκας, μοντέλου, χρονολογίας κ.λπ.

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας-Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

απαιτείται να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν:

* Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ, με τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου, τα οποία θα είναι συναφή με τις συντηρήσεις των οχημάτων.
* Κατάλληλες υποδομές του/ων συνεργείου/ων επισκευής και τον απαραίτητο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό.
* Κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι υπάλληλοι του συνεργείου θα πρέπει να διαθέτουν τις ανάλογες και αντίστοιχες άδειες και πιστοποιήσεις για να εκτελούν τις ζητούμενες εργασίες και κατά συνέπεια να επεμβαίνουν στα αντίστοιχα προς επισκευή συντήρηση μέρη των οχημάτων.
* Άδεια για την πώληση των αντίστοιχων ανταλλακτικών.
* Άδεια/ες Λειτουργίας του/ων συνεργαζόμενου/ων συνεργείου/ων.
* Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αποδέχονται ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Αναθέτουσα αρχή, ο οποίος θα διενεργείται από την υπηρεσία όποτε αυτή θεωρεί ότι είναι αναγκαίος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον ανάδοχο.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 ν.4412/2016. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 ν.4412/2016. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του ως άνω άρθρου.

# Σύνταξη οικονομικών προσφορών

Η Πρόσκληση αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής, προγραμματισμένες και απρόβλεπτες και προμήθεια ανταλλακτικών, των οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το

πλείστον έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα, με εξαίρεση τα προκαθορισμένα, με βάση τον κατασκευαστή και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, service), δεν δύναται να καθοριστούν οι ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών - ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση των εργασιών.

Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Οργανισμού, ελήφθησαν υπόψη οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησης των δύο (2) τελευταίων ετών, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά την συμπλήρωση ενός αριθμού χιλιομέτρων σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές του κατασκευαστή των οχημάτων κλπ.

Ως εκ τούτου τα προϋπολογιζόμενα ποσά δεν είναι δεσμευτικά αλλά μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν, αρκεί στο σύνολό τους να μην υπερβούν το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανά τμήμα.

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν μπορεί να είναι περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά υποβάλλοντας αντίστοιχα για το σύνολο των απαιτήσεων:

Α. **Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης** επί της βασικής τιμής **εργατοώρας** βάσει της οποίας καθορίζεται το κόστος κάθε εργασίας.

## Βάσει έρευνας αγοράς η τιμή εργατοώρας στην οποία θα δοθεί η έκπτωση από τον υποψήφιο ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε ευρώ (45€) χωρίς ΦΠΑ.

Β. **Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης** επί των τιμών των **ανταλλακτικών χωρίς ΦΠΑ.**

Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνεται ενδεικτική λίστα με τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν. α) Έννοια «βασικής τιμής εργατοώρας»

Η βασική τιμή εργατοώρας είναι η τιμή βάση της οποίας καθορίζεται το κόστος κάθε εργασίας, για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης και τοποθέτησης ανταλλακτικών. Οι πίνακες των εργασιών της αντιπροσωπείας θα λαμβάνονται υπόψη από τον ανάδοχο για την κοστολόγηση των εργασιών. Στο κόστος της κάθε εργασίας θα εφαρμόζεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της βασικής τιμής εργατοώρας που θα δοθεί με την προσφορά.

β) Έννοια «τιμής ανταλλακτικού»

Ο καθορισμός της τιμής των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν σε κάθε εργασία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους (προτεινόμενους τιμοκαταλόγους λιανικής):

* του κατασκευαστή (των οχημάτων ή της κατασκευής στα μηχανήματα έργου) ή
* του αντιπροσώπου (των οχημάτων ή της κατασκευής στα μηχανήματα έργου)

Στην περίπτωση που για κάποιο ανταλλακτικό δεν υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος (προτεινόμενος κατάλογος λιανικής) από αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή ή ακόμα και επίσημος αντιπρόσωπος ή κατασκευαστής πλέον στην Ελλάδα (για κάποιο από τα οχήματα) τότε η τιμή του ανταλλακτικού θα καθορίζεται από τον ανάδοχο προσκομίζοντας στοιχεία τιμών από έρευνα αγοράς και η τιμή θα εγκρίνεται σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα αρχή. Στην τιμή του ανταλλακτικού αυτού θα εφαρμόζεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τις τιμές των ανταλλακτικών που θα δοθεί με την προσφορά.

Τα αναφερόμενα στον Πίνακα 2 ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους ανταλλακτικών και πέραν των επισήμων αντιπροσωπειών, τα οποία δεν μπορεί να προβλεφθούν, αφού δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων όλες οι ανάγκες αλλά και όλα τα σχετικά ανταλλακτικά για κάθε όχημα ή μηχάνημα.

## Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.

β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Οργανισμού από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.

γ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.

δ) Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον Οργανισμό τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών κ.λ.π.) που θα του ζητηθούν.

ε) Ο ανάδοχος μέχρι την παράδοση του κάθε οχήματος που αναλαμβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο του ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, κ.λ.π.) και οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού για τυχόν στοιχεία του, που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.

στ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες.

|  |
| --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 2:**  **Τα κυριότερα ανταλλακτικά (ανά μηχανικά υποσυστήματα) που ενδέχεται να απαιτηθούν** |
| **1. Κινητήρας** |
| * Καπάκι |
| * Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι |
| * Χιτώνια |
| * Κουζινέτα εκκεντροφόρου |
| * Οδηγοί βαλβίδων |
| * Έδρες βαλβίδων |
| * Φλάντζες, τσιμούχες |
| * Ελατήρια |
| * Αντλία πετρελαίου |
| * Αντλία νερού |
| * Ακροφύσια ψεκασμού |
| * Υπερσυμπιεστής |
| * Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ. |
| **2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων** |
| * Φουρκέτες |
| * Συγχρονιζέ |
| * Ρουλεμάν |
| * Γρανάζια |
| * Φλάντζες, τσιμούχες |
| * Πρωτεύων άξονας κομπλέ |

|  |
| --- |
| * Δευτερεύων άξονας κομπλέ |
| * Σταυροί ταχυτήτων |
| * Σταθερά ταχυτήτων κλπ |
| **3. Συμπλέκτης** |
| * Άνω τρόμπα συμπλέκτη |
| * Κάτω τρόμπα συμπλέκτη |
| * Σετ δίσκου συμπλέκτη , πλατώ και ρουλεμάν |
| * Δίσκος |
| * Πλατώ |
| * Φυσούνα κ λ π |
| **4. Σύστημα αναρτήσεων** |
| * Αμορτισέρ |
| * Σούστες – ελατήρια |
| * Μπρακέτα |
| * Σινεμπλόκ κόντρες κ λπ. |
| **5. Σύστημα πέδησης** |
| * Υλικά δικτύου αέρος |
| * Κεντρική βαλβίδα |
| * Φυσούνες τροχών |
| * Ρεγουλατόροι φρένων |
| * Δισκόπλακες |
| * Ταμπούρα |
| * Σιαγόνες φερμουίτ |
| * Ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ |
| * Τσιμούχες - δαχτυλίδια κλπ |
| * Δισκόφρενα κ λ π |
| **6. Εμπρόσθιο σύστημα** |
| * Ακραξόνιο |
| * Πείρος ακραξονίου |
| * Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων |
| * Ρουλεμάν μουαγιέ |
| * Τσιμούχες μουαγιέ |
| * Ροδέλες |
| * Ροδέλες μεταλλικές |
| * Γλύστρες – κουζινέτα |
| * Τάπες πειρο δακτυλίων |
| * Γρασσαδοράκια |
| * Ακρόμπαραμικρής - μενάλης μπάρας |
| * Μηχανισμός διεύθυνσης |
| * Υδραυλκή αντλία τιμονιού κ λ π |
| **7. Διαφορικό** |

|  |
| --- |
| * Πηνίο κορώνα ρουλεμάν |
| * Μειωτήρες – ημιαξονίων |
| * Φλάντζες, τσιμούχες κλπ |
| **8. Καμπίνα** |
| * Αμορτισέρ κουβουκλίου |
| * Μπουκάλα ανύψωσης |
| * Αντλία ανύψωσης |
| * Πάτωμα καμπίνας |
| * Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί |
| * Καθίσματα αέρος |
| * Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια κατά περίπτωση |
| * Μηχανισμοί βάσης καθίσματος |
| * Αρθρώσεις θυρών |
| * Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων |
| * Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών |
| * Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. Παρελκόμενα |
| * Αλεξήνεμα (παρμπρίζ) διαφόρων τύπων και παρελκόμενα |
| **9. Συσσωρευτές (μπαταρίες)** |
| **10. Εξαρτήματα για δεξαμενή νερού στα μικρά πυροσβεστικά** |

Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι συμβατά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κάθε οχήματος ή μηχανήματος και οπωσδήποτε καινούργια.

Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και τα οποία δεν αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα θα προμηθεύονται μετά από έρευνα αγοράς και εφαρμόζοντας την προσφερόμενη από τον ανάδοχο έκπτωση στην ομάδα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος συμπληρώνει τον ακόλουθο πίνακα συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα. Επίσης, σε όσες προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης γίνεται αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους», όπου εφαρμόζεται. Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν ως απλά αντίγραφα.

## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | **ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** |  |  |  |
| **1** | Οι υπηρεσίες συντήρησης στα οχήματα περιλαμβάνουν τις απαραίτητες εργασίες, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το πρόγραμμα (προληπτικής) συντήρησης ή την επανάληψη των αρχικά προβλεπομένων χιλιομετρικών service από τον  κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | Η υποδοχή των οχημάτων να γίνεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για γενικό έλεγχο  «καλής λειτουργίας» στη βάση της πρόληψης τυχόν βλαβών, ενημέρωσης της υπηρεσίας περί αυτών και προγραμματισμού αποκατάστασής τους.  Στον γενικό έλεγχο που θα γίνεται σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή, εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας και σε περίπτωση αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήματος να ενημερώνει και να προγραμματίζει τον χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης της βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| **3** | Ο χρόνος παράδοσης των προς συντήρηση οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Φορέα δεν θα ξεπερνά τις πέντε (05) ημέρες από την εισαγωγή του οχήματος προς συντήρηση με βάση την ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία, εφόσον όλα τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα. Εάν προκύπτει πρόβλημα στην ύπαρξη των απαιτούμενων ανταλλακτικών η χρονική διάρκεια θα παρατείνεται μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής από τον ανάδοχο.  Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω χρονικών ορίων, για λόγους που αφορούν τον «ανάδοχο» (πλην ανωτέρας βίας), θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.  4412/2016. | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | Με τον όρο αποκατάσταση βλαβών εννοείται η διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος και την αποκατάσταση της βλάβης (γενική φανοποιΐα, γενική επισκευή μηχανικών μερών, γενική επισκευή υπερκατασκευών, βαφή κλπ).  Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι εργασίες για τον εντοπισμό της επισκευής με τη χρήση ή μη κατάλληλων οργάνων,εργασίες αφαίρεσης των δυσλειτουργούντων ή φθαρμένων εξαρτημάτων, ή τμημάτων ή επισκευή τους, όταν χρήζουν επισκευής, το κόστος αγοράς των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων που απαιτούνται καθώς και οι εργασίες επανατοποθέτησης και ρύθμισης ώστε τα οχήματα να επανέλθουν σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| **5** | Ο χρόνος παράδοσης των επισκευασμένων οχημάτων από τον ανάδοχο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλούςλειτουργίας του κατασκευαστή για χρήση από τον Φορέα δεν θα ξεπερνά τις **πέντε**  **(5) εργάσιμες ημέρες** από την εισαγωγή του οχήματος προς επισκευή με βάση την ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία εφόσον όλα τα απαιτούμενα υλικά και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα. Εάν προκύπτει πρόβλημα στην ύπαρξη των απαιτούμενων ανταλλακτικών η χρονική διάρκεια θα παρατείνεται μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής από τον ανάδοχο  Στην περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρωχρονικών ορίων, για λόγους που αφορούν τον «ανάδοχο» (πλην ανωτέρας βίας), θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.  4412/2016. | ΝΑΙ |  |  |
| **6** | Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου επισκευής, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους που συντρέχουν και κρίνεται αναγκαία η επέκταση. | ΝΑΙ |  |  |
| **7** | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ακέραια τηνευθύνη για τις εργασίες τις οποίες εκτέλεσε. | ΝΑΙ |  |  |
| **8** | Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αστοχίας της εργασίας ή και των ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν, ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τις επισκευαστικές εργασίες και τα κατεστραμμένα εξαρτήματα με καινούρια σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς καμία απολύτως  αξίωση από μέρους του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενη στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση καιεπισκευή:   * Να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών. * Να εξετάζει την καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και   λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | σωστήκαι μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία του υλικού του.   * Να διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. * Να διασταυρώνει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τον χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας, όταν γίνεται τέτοια χρέωση, σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων-εξερχόμενων οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική   νομοθεσία. |  |  |  |
| **10** | Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι θα ενημερώνει άμεσα την Αναθέτουσα αρχή σχετικά με τις προσφερόμενες εργασίες | ΝΑΙ |  |  |
| **11** | Τα ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματαπου θα χρησιμοποιηθούν για την  ολοκλήρωση οποιαδήποτε εργασίας, συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να είναι:   * καινούργια και όχι μεταχειρισμένα * γνήσια   -αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των οχημάτω νπου  αναφέρονται στους πίνακες τηςπαρούσας Πρόσκλησης με την έννοια τηςμητρικής και  μονοσήμαντης ύπαρξής τουςανά πλαίσιο, χωρίς να κατέχουναναλώσιμο και πολυχρηστικό  χαρακτήρα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν γνήσιαανταλλακτικά ή αυτά έχουν μειωμένη διαθεσιμότητα ή μεγάλη καθυστέρηση (π.χ. λόγω  παλαιότητας οχημάτων ή λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή) τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα είναι εφάμιλλης ποιότητας με αυτά που  προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος.  Τα ανταλλακτικά πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και να αποδεικνύεται ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, CE κτλ. και τις απαιτούμενες εγγυήσεις όταν και όποτε  απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. | ΝΑΙ |  |  |
| **12** | **Τεχνικές προδιαγραφές λιπαντικών**  Τα ελαιολιπαντικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’αριθμ.176/1994 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας πουδίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερομένων ελαιολιπαντικών στον  κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού  που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
| **13** | Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τιςαπαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να  επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14** | Όλες οι εργασίες επισκευής-συντήρησης στα οχήματα πρέπει:   * να γίνονται σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτεοχήματος * να συνοδεύονται από όλες τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους που απαιτούνται, και ας μην αναφέρονται αυτές ρητά όπως π.χ. αφαίρεση κελυφών για πρόσβαση, διάφοροι καθαρισμοί κ.λπ., ώστε ναπαραδοθεί το όχημα σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία * να αρμόζουν στις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά   και ακριβή στοιχεία λ.χ. μάρκας, μοντέλου, χρονολογίας κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στα στοιχεία 15- 23 αφορούν τα κυριότερα ανταλλακτικά (ανά μηχανικά υποσυστήματα) που ενδέχεται να απαιτηθούν και ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην στήλη «Παραπομπή» του κατασκευαστή ή της επίσημης αντιπροσωπείας**  Τα αναφερόμενα στον Πίνακα ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους ανταλλακτικών και πέραν των επισήμων αντιπροσωπειών, τα οποία δεν μπορεί να προβλεφθούν, αφού δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων όλες οι ανάγκες αλλά και τα όλα τα σχετικά ανταλλακτικά για κάθε όχημα ή μηχάνημα | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **15** | **1. Κινητήρας** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Καπάκι |
| * Δακτυλίδια, μπιέλες και πείροι |
| * Χιτώνια |
| * Οδηγοί βαλβίδων |
| * Έδρες βαλβίδων |
| * Φλάντζες, τσιμούχες |
| * Ελατήρια |
| * Αντλία πετρελαίου |
| * Αντλία νερού |
| * Ακροφύσια ψεκασμού |
| * Υπερσυμπιεστής |
| * Φίλτρα λαδιού, αέρα, πετρελαίου κλπ. |
| **16** | **2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Φουρκέτες |
| * Συγχρονιζέ |
| * Ρουλεμάν |
| * Γρανάζια |
| * Φλάντζες, τσιμούχες |
| * Πρωτεύων άξονας κομπλέ |
| * Δευτερεύων άξονας κομπλέ |
| * Σταυροί ταχυτήτων |
| * Σταθερά ταχυτήτων κλπ |
| **17** | **3. Συμπλέκτης** | **ΝΑΙ** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Άνω τρόμπα συμπλέκτη |  |  |  |
| * Κάτω τρόμπα συμπλέκτη |
| * Σετ δίσκου συμπλέκτη , πλατώ και ρουλεμάν |
| * Δίσκος |
| * Πλατώ |
| * Φυσούνα κ λ π |
| **18** | **4. Σύστημα αναρτήσεων** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Αμορτισέρ |
| * Σούστες – ελατήρια |
| * Μπρακέτα |
| * Σινεμπλόκ κόντρες κ λπ. |
| **19** | **5. Σύστημα πέδησης** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Υλικά δικτύου αέρος |
| * Κεντρική βαλβίδα |
| * Φυσούνες τροχών |
| * Ρεγουλατόροι φρένων |
| * Δισκόπλακες |
| * Ταμπούρα |
| * Σιαγόνες φερμουίτ |
| * Ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ |
| * Τσιμούχες - δαχτυλίδια κλπ |
| * Δισκόφρενα κ λ π |
| **20** | **6. Εμπρόσθιο σύστημα** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Ακραξόνιο |
| * Πείρος ακραξονίου |
| * Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων |
| * Ρουλεμάν μουαγιέ |
| * Τσιμούχες μουαγιέ |
| * Ροδέλες |
| * Ροδέλες μεταλλικές |
| * Γλύστρες – κουζινέτα |
| * Τάπες πειρο δακτυλίων |
| * Γρασσαδοράκια |
| * Ακρόμπαραμικρής - μενάλης μπάρας |
| * Μηχανισμός διεύθυνσης |
| * Υδραυλκή αντλία τιμονιού κ λ π |
| **21** | **7. Διαφορικό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Πηνίο κορώνα ρουλεμάν |
| * Μειωτήρες – ημιαξονίων |
| * Φλάντζες, τσιμούχες κλπ |
| **22** | **8. Καμπίνα** | **ΝΑΙ** |  |  |
| * Αμορτισέρ κουβουκλίου |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * Μπουκάλα ανύψωσης |  |  |  |
| * Αντλία ανύψωσης |
| * Πάτωμα καμπίνας |
| * Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί |
| * Καθίσματα αέρος |
| * Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια κατά περίπτωση |
| * Μηχανισμοί βάσης καθίσματος |
| * Αρθρώσεις θυρών |
| * Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων |
| * Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών |
| * Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. Παρελκόμενα |
| * Αλεξήνεμα (παρμπρίζ) διαφόρων τύπων και παρελκόμενα |
| **23** | 9. Συσσωρευτές (μπαταρίες) | **ΝΑΙ** |  |  |

**Για τον προσφέροντα**

## Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

**(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024 | Ποσοστό έκπτωσης  % επί της βασικήςτιμής εργατοώρας  (α) | Ποσοστό έκπτωσης  % επί της βασικής τιμής των ανταλλακτικών  (β) | Τελική έκπτωση  (γ) = (α x 60%) +  (βx40%) |
| ΤΜΗΜΑ 1 - |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 2 – |  |  |  |

Η προσφορά έχει ισχύ διακόσιες σαράντα (240) ημέρες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :………………………………

Ημερομηνία :…….…………………..

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2024

ΠΡΟΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

**ΘΕΜΑ**: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ………/……-……-2024 Πρόσκληση για την

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΤΜΗΜΑ 3- ΙΩΑΝΝΙΝΑ)»

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω Πρόσκληση και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Ο/Η Αιτ….. (Υπογραφή και Σφραγίδα)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΣ | Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) | | | | | | | | | | | | | |
| Ο – ~~Η~~ Όνομα: |  | | | | | | Επώνυμο: | |  | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ημερομηνία γέννησης(2): | | | |  | | | | | | | | | | |
| Τόπος Γέννησης: | | | |  | | | | | | | | | | |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: | | | |  | | | | Τηλ: |  | | | | | |
| Τόπος Κατοικίας: | |  | | | Οδός: |  | | | | | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου  (Ε-mail): | | |  | | | | |  | |  | | | | |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας *εφόσον πρόκειται για εταιρεία*)

1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. ……………………………………….. (ΑΔΑΜ: ) Πρόσκληση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
2. Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς.
3. Δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Έχω εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα (ή/και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος), ήτοι <αναφορά σε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.>, μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς.
5. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση.
6. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση της ανάθεσης.
7. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ημερομηνία: /…./ 2024

Ο – Η Δηλών/ούσα (Υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα:

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης.

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

* 1. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους καταβάλλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ
  2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου:

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.

Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Βεβαιώνεται ότι για τη συντήρηση/επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας…………………….

απαιτούνται οιπαρακάτω εργασίες και θα χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά ως κάτωθι:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ** | **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** |
|  |  |

Τόπος/Ημερομηνία ………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο Προϊστάμενος**  **Μονάδας** | **Ο υπεύθυνος**  **τεχνίτης** |

Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



Βεβαιώνεται ότι για την συντήρηση/επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ……………………

πραγματοποιήθηκαν εργασίες και χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά ως κάτωθι:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ** | **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** |
|  |  |

Τόπος/Ημερομηνία ………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ο Προϊστάμενος Μονάδας** | **Ο υπεύθυνος τεχνίτης** | **Ο ιδιοκτήτης συνεργείου** |
| (υπογραφή) | (υπογραφή) | (σφραγίδα και υπογραφή) |